SPECIFICAȚII TEHNICE

**MAȘINĂ TĂIAT LEGUME**

* Material inox
* Productivitatea produs minim 100 kg/ h
* Viteză de tăiere legume minim 250 rpm
* Capac din metal
* Sistem de balamale și tijă
* Împingător inclus
* Micro-întrerupător de siguranță pe mâner
* Putere electrică 370- 550 W
* Tensiune de alimentare 230V

Produsele vor fi dotate cu toate accesoriile compatibile necesare ( disc de feliere 2mm, disc feliere 4mm, disc feliere 10mm, disc pentru cuburi 10mm, disc tip julienne, disc pentru răzuit 4mm).

Produsul va fi însoțit de kit-ul complet de instalare, în vederea punerii în funcțiune.

Furnizarea și punerea în funcțiune a produsului la sediul Penitenciarului Constanța Poarta Albă se vor executa în maxim 30 de zile de la data emiterii comenzii. Furnizorul va efectua instruirea personalului unității în vederea utilizării acestuia în condiții optime.

Factura se va emite după semnarea procesului verbal de recepție și a procesului verbal de punere în funcțiune, cu termen de plată de 30 de zile.

Garanția produsului va fi de minim 2 (doi) ani de la data întocmirii proceselor verbale de recepție și de punere în funcțiune.

În perioada garanției, furnizorul va remedia defecțiunile apărute prin înlocuire sau reparare în mod gratuit.

Specificațiile menționate sunt considerate minimale, fără a se limita la acestea.